正在加载 8 组真实 STL…
X 右 · Y 后 · Z 上

## 实际几何验收

连续主机架 B‑rep 1
精确干涉检查 50/50
铰链运动姿态 3/3
主机壳、圆管双层腿架、四个螺纹座、圆形雷达盘、雷达背撑和后部圆筒线槽是一个有效 solid；不是分离积木。

## MID‑360 / 屏幕

两块安装盘相对地面均为 60°，光轴夹角 120°。官方 STEP 底面向盘、圆顶向外，M12 插头左右向外进入 Ø42/Ø32 圆管护罩。屏幕为 M6 三节摩擦铰链，已验 10° / 20° / 45°。

## 装配显示

3 mm 壁 4× M12×1.75 2× 官方 7-solid MID360 0 mm³ 干涉

## 下载

FreeCAD 可编辑 FCStd STEP 主 B‑rep 装配 整机 STL 装配预览 主机架 STL 单一连续零件 屏幕架 STL 真实运动零件 螺纹脚 STL 加工 4 件 完整 ZIP CAD、报告、证据 验证报告 50 项 PASS